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TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

A aquisição de equipamentos de Tecnologia da informação, áudio e vídeo para atender as demandas da Reitoria e dos Campi em implantação sob sua tutela (Campus Ananindeua, Campus Avançado Vigia, Campus Cametá, Campus Paragominas, Campus Óbidos e Campus Parauapebas), conforme especificações e quantitativos no Anexo I.

Os Equipamentos deverão ser, obrigatoriamente, originais, de mesma marca, mesmo fabricante e mesma configuração cromática. Para fins deste certame, entende-se que:
Marca: É o elemento de comunicação na forma de texto ou símbolo, que identifica um ou vários produtos do mesmo fabricante e que os distinguem de outros fabricantes, segundo a legislação de propriedade industrial.

Fabricante: Entende-se por fabricante aquele que manufatura ou formula o produto. A companhia firma, corporação, ou outra entidade de pessoa jurídica, que estabelece normas ou especificações técnicas ou que controla o projeto, as características e a produção de bens através dos respectivos desenhos técnicos, normas, especificações e controle de qualidade.

2 - DA JUSTIFICATIVA

A necessidade de aquisição dos equipamentos é para que seja atendido o que estabelece a Nota Informativa nº. 76/2015 – CGPG-CGINF/DDR/SETEC/MEC, quanto aos procedimentos e condições mínimas para a inauguração de unidades das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica, que inclui 11 (onze) condições requeridas para essa inauguração.

A aquisição dos equipamentos objeto deste Termo visa garantir o funciomamento da infraestrutura administrativa e a disponibilização de recursos pedagógicos para atendimento da área fim dos Campi.

3 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

Elementos de despesas: 449052 – Material Permanente

Programa: 088412;

Fonte de Recurso: 0112000000

Plano Interno: F20RGP60REN

4- COMPROVAÇÕES

Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta;

Sob pena de desclassificação da proposta, fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado;

Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta;

Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos. Diante disso, catálogos e manuais técnicos não devem conter a expressão “opcional” para o atendimento a qualquer item exigido no termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta apresentada;

O licitante obrigatoriamente deverá informar em campo eletrônico próprio do certame a MARCA e o MODELO do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente tais informações.

5 - PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega é de 30 (Trinta dias) corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

6 - LOCAL DE ENTREGA

No endereço das sedes do Campus contemplados neste termo e da Reitoria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará. A entrega deverá ser realizada no período, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

7 - FISCALIZAÇÃO

Pelas Diretorias Gerais dos Campi e pela Coordenação de Patrimônio da Reitoria ou servidores designados pelas mesmas.

8 - DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
8.1. O recebimento dos equipamentos será de acordo com o estabelecido no Anexo, com as características e quantidades estabelecidas;

8.2. Será feita a vistoria dos equipamentos, constatando que está em desacordo com as especificações do Anexo, a CONTRATADA estará obrigada a acrescentar ou substituir imediatamente o mesmo;

8.3. O recebimento consistirá na comparação das especificações dos equipamentos e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante no Anexo do edital;

8.4. O recebimento não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas;

8.5. A Administração rejeitará, no todo, o equipamento entregue em desacordo com as especificações constantes do Anexo do edital, restando à contratada a obrigatoriedade da imediata substituição, sem ônus para o IFPA e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao caso;

8.6. A Contratada fica obrigada a substituir o equipamento recusado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei. Nº. 8.666/93;

8.7. Relativamente ao disposto neste Termo, aplicam-se também, subsidiariamente, no que couberem, as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90 e suas alterações.

9 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos equipamentos objeto da licitação e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Contratante;

9.2. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte, inclusive carga e descarga, fretes até os locais indicados pela Contratante; 

9.3. Assegurar ao IFPA o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os equipamentos que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no anexo do edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;

9.4. Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer componentes recusados pelo IFPA, nos termos do edital;

9.5. Manter todas as condições exigidas na fase de habilitação para a licitação;

9.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará;

9.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos equipamentos;

9.8. Comunicar ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

9.9. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega dos equipamentos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará;

9.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

9.11. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do processo;
9.12. A inadimplência, da licitante, com referência aos encargos estabelecidos, no item anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, nem poderá onerar o objeto deste Processo. Razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará;

10 - DO ATESTO

10.1. O atesto da nota fiscal correspondente ao fornecimento dos equipamentos, caberá aos servidores designados pelas Diretorias Gerais dos Campi.

11 - DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

11.1. A Administração do IFPA convocará oficialmente a empresa vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo de 03 (Três) dias úteis, aceitar ou retirar a nota de empenho, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º. 8666/93;

11.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;

11.3. É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei n.º. 8.666/93;
11.3.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;

11.3.2. O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do artigo 64, § 2º da Lei nº. 8.666/93.

12 - DAS PENALIDADES
12.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução total ou parcial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

12.1.1. Advertência;

12.1.2. Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso os equipamentos sejas entregues com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

12.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior;

12.2. As sanções de multa podem ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

12.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

12.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13 – DA GARANTIA
13.1. O prazo de garantia do fabricante dos equipamentos objeto deste termo será de no mínimo 24 meses ou 2 anos, contra qualquer defeito de fabricação e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do recebimento definitivo do mesmo. 

14 - DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, até o 10º (décimo) dia, contados da data da aprovação da nota fiscal pelo Servidor indicado no item 09;

14.2. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, conforme Lei nº 9.430, de 27/12/96 e Instrução Normativa Conjunta SERF/STN/SFC nº 539 de 25/04/05;

14.3. No ato do pagamento, será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa, mediante consulta ao SICAF.

Belém/PA, 30 de julho de 2015.

	
	Aprovo:


	GRUPO 1

	ITEM 1 – MICROCOMPUTADOR TIPO I – ADMINISTRATIVO (COM SISTEMA OPERACIONAL)

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	ANANINDEUA
	AVANÇADO VIGIA
	ÓBIDOS
	PARAUAPEBAS
	TUCURUÍ

	50
	12
	59
	30
	35
	30


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

ITEM 01 - Microcomputadores Desktop com Windows: 
Descrição:

Especificações mínimas:

Placa Mãe 

- Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; 

- Arquitetura ATX ou BTX (não sendo aceitas placas formato Micro ATX), conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, entidade que define os padrões existentes;

- Trava que impeça a abertura do gabinete, podendo ela ser eletrônica ou mecânica (cadeado), totalmente compatível com o projeto original do gabinete;

- Trusted Platform Module (TPM) 1.2, desativação de porta SATA (via BIOS); Trava de unidade; Intel Identity Protection Technology (IPT); 

- Ativação/desativação de porta serial, paralela, USB (através do BIOS); Porta USB opcional desativada de fábrica (configurável pelo usuário através do BIOS); 

- Controle de inicialização/gravação de mídia removível; Senha de inicialização (através do BIOS); Senha de configuração (através do BIOS);

- Sensor/bloqueio da tampa por solenoide; Suporte para dispositivos com cadeado e trava de cabo de chassi;

- O chip set da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 

- Deve possuir no mínimo 4 slots sendo, 1 PCI, 2 PCE-E x1 e 1 PCE-E x16; 

- Deve possuir uma entrada USB exclusiva para teclado; 

- Deve possuir uma entrada USB exclusiva para mouse; 

- Devem possuir no mínimo dez portas USB, sendo no mínimo quatro portas 3.0 na parte de trás e quatro 2.0 na parte frontal do equipamento. Não serão aceitos hubs; 

- Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0;
- Deve possuir uma porta serial; 

- Deve possuir uma porta RJ45 10/100/1000 Mb/s, padrão Ethernet; 

- Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia;

- O equipamento deverá possuir uma placa de conexão wireless com compatibilidade com IEEE802.11n e IEEE802.11b/g WLAN 802.11 a/g/n 2x2 DualBand PCIe x1;

Processador 

- Processador de 4 cores/4 threads com freqüência mínima de processamento de no mínimo 3.3 GHz com cache L3 total de no mínimo 6MB; Com instruções AVX e AES
- TDP mínimo 84w;

- Suportar expansão de ate 32GB de memória; 

- Velocidade de barramento mínima de 1333MHz, 1.5V;

- Possuir tecnologia Turbo Boost 3.7 GHz.

Bios 

- Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto; 

- Deve ter suporte a Inglês ou Português; 

- Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; 

- Deve ser implementada em “flash memory” não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play, atualizável diretamente pelo microcomputador; - Capacidade de habilitar / desabilitar portas: Serial e USB; 

- Não serão aceitas BIOS com programação via software; 

- Suporte a tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada;

- Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador.

- Lançada a partir de 2011 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante

- A comprovação do desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da BIOS

 Memória 

- Compatível com mínimo DDR3-1333Mhz; 

- No mínimo 4 slots de memória permitindo expansão para até 32-GB; 

- Deve possuir tecnologia dual-channel; 

- 04 GB de memória RAM instalada.

Armazenamento 

- Controladora de discos integrada a placa-mãe do equipamento, padrão SATA-2 com taxa mínima de transferência de 3GB/s;

- Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 500GB com interface SATA-2 e tecnologia SMART IV integrada, isto é, o disco rígido deve ser capaz de identificar e relatar estado de iminência de falha, e, isolar setores defeituosos de maneira permanente;

- Deve possuir tecnologia TPM 1.2 integrada para criptografia de pastas e arquivos confidenciais; 

- Unidade DVD-RW interno ao gabinete.

Gráficos 

- Controladora de vídeo integrada a placa mãe; 

- Capacidade de 256MB da memória compartilhada para vídeo; será aceito compartilhamento pré-definido ou dinâmico; 

- No mínimo uma saída VGA para vídeo e uma DisplayPort ou HDMI.

Áudio

- Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

- Com capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

- Alto falante de alta precisão integrado ao gabinete. Não serão aceitas caixa de som externas; - Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal do equipamento.

Interfaces
- Controladora de Rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wakeon-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de redes externas (off board); 

- Controladora de som com conectores para entrada e saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete;

- No mínimo 10 (dez) interfaces USB, sendo pelo menos 4 (quatro) instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 

- Pelo menos 4 (quatro) das interfaces exigidas no item anterior deverão ser do tipo USB 3.0; 

- Pelo menos 1 (uma) interface de rede Wi-Fi; 

-Fornecimento de 1 (uma) unidade interna leitora de Smartcard no gabinete ou integrado no teclado compatível com o Sistema Operacional instalado no desktop;

- Cabo moldado RJ45 Cat 5e Patch
Monitor 

- Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 20”, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste estático de 1.000:1, 16,2 Milhões de cores;

- Resolução mínima de 1600x900 pixels; 

- Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada DVI ou superior, obrigatoriamente compatível com a interface de vídeo do desktop sem o uso de adaptadores;

- Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Gold. A comprovação para a compatibilidade eletromagnética poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO;

- Controle digital de brilho e contraste; 6. Regulagem de inclinação, altura (mínimo 10 cm) e rotação (mínimo 90°);

- Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 ou similar emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO;

- Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO;

- O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações;

- Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos;

- Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático;

- A garantia do monitor deverá ser a mesma do equipamento, devendo ser ratificada na proposta comercial; 

- O monitor deverá ser do mesmo fabricante; 

- Deverá possuir um cabo de conexão VGA, um cabo de conexão DVI ou Displayport e um cabo de alimentação;

- O fabricante deverá prestar as garantias do monitor de vídeo nos mesmos prazos estipulados para a estação de trabalho propriamente dita.
Fonte de alimentação
- Fonte de alimentação, em nome do fabricante do equipamento, tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+);

- A potência da fonte deverá ser de 240w; 

- Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente.
 Mouse 

- Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento acompanhado de mouse pad; 

- Mouse do tipo óptico; 

- Resolução de no mínimo 1000 dpi; 

- O tipo de conexão deverá ser USB; 

- Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”; 

- Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete.

Teclado 

- Teclado padrão ABNT-2;

- Conector tipo USB; 

- Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 

- Numero mínimo de 107 teclas.

Gabinete 

- Gabinete no formato Small Form Factor (nomenclatura esta utilizada para o modelo ofertado, comprovado através de catalogo técnico).  

- Conectores de som para entrada e saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete; 

- Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador; 

- Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; 

- Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição aos parafusos previstos para o gabinete; 

- Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 

- O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações; 

- Deverá ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores; 

- Entrada de ar frontal e saída de ar exclusivamente pela parte traseira.

- O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrão internacional RoHS.

Gerenciamento 

- O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções: 

- A arquitetura deverá client servidor, isto é, o software de gerenciamento deverá estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente;

- A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto;

- Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes informações: tipo do processador, quantidade de memória, tamanho do HD, numero de série do equipamento, numero do ativo fixo e tipo do sistema operacional;

- Monitoramento da “saúde” do equipamento, no mínimo deverá detectar: alteração de configuração de memória e disco rígido, alteração na temperatura do gabinete e possível falha no disco rígido (SMART);

- Diagnóstico remoto, deverá ser possível realizar algum tipo de diagnostico remotamente. 

- Através da console de gerenciamento deverá ser possível fazer atualização de BIOS e drivers do equipamento ofertado, remotamente;

- Através da console deverá ser possível fazer alterações na BIOS do equipamento ofertado: habilitar/desabilitar senha, portas USB, serial e paralela. Tudo remotamente. 

Sistema Operacional 

- O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, Windows 7 pro 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil com possibilidade de upgrade para o Windows 8; 

- O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso.

Suíte de aplicativos 

- O equipamento deverá ser entregue com o MS-Office Starter Edition, em português do Brasil; - O software deve vir acompanhado de licença de uso.

Certificações e declarações 

- O equipamento proposto deverá constar da Lista de compatibilidade Microsoft Windows Catalogo para o sistema operacional Windows Vista, 7 e 8, apresentar o comprovante;

- Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado;

- Certificações e Compatibilidade - Deverá ser apresentada certificação Energy Star 4.0 ou superior;

- Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;

- Declaração do fabricante informando que a fonte suporta a configuração máxima do equipamento ofertado; 

- Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI do fabricante do equipamento ofertado; 

- O equipamento deverá possui certificação SUSE LINUX; 

- O fabricante do equipamento deverá ter o nome presente na lista de desenvolvedores de tecnologia do site DMTF http://www.dmtf.org/about/list;

- O fabricante deverá apresentar certificado que comprove a sua participação como membro na categoria Board ou Leadership do consórcio DMTF que especifica o padrão DMI de gerenciamento. O certificado poderá ser conferido por meio do sítio http://www.dmtf.org/about/list/.

- Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link http://www.epeat.net; 

- A proponente deverá comprovar a inclusão de marca e modelo do equipamento na relação de produtos incentivados (Processo Produtivo Básico), por meio do Site do Ministério de Ciência e Tecnologia de acordo com a Lei 10.176 de 11.01.2001. As empresas que não comprovarem serão desclassificadas. O Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio realizara consulta on-line na data da abertura da licitação caso necessário; 

- Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o proceso produtivo do equipamento; 

- Deve apresentar certificação de compatibilidade elétrica IEC 60950-1:2001 ou EN60950-1:2001;

- Deve apresentar certificações de compatibilidade eletromagnética e radiofreqüência:

- CISPR 22:1993 +A1+A2 ou EN55022:1994 +A1+A2 Class B; 

- EN 55024:1998 +A1+A2 - IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000;

- IEC 61000-3-3:1994 +A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1:2001.

Garantia e suporte 

- O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local no próximo dia útil, deverá ser comprovado na Proposta, através de declaração do fabricante; 

- O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia em todo Estado do Pará. A declaração deve estar inclusa na proposta técnica; 

- O fabricante do equipamento deverá dispor de um numero telefônico Gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia; 

- Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; 

- O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet; 

- O Fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através do web-site;

- Diagnóstico remoto;

- O equipamento poderá ser aberto pela equipe técnica da IFPA para instalação ou remoção de componentes, sem que isto implique na perda da garantia, exceto na instalação de componentes que danifiquem o equipamento;

- A garantia técnica, oferecida pelo fabricante, deve contemplar a substituição do disco rígido, em caso de aviso de pré-falha, identificado pelo software de gerenciamento ou pela BIOS. 

- Possuir recurso disponibilizado via web site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da inserção do número de série do equipamento; 

- O fabricante deverá disponibilizar em mídia ou em seu web site, software capaz de realizar testes de diagnóstico de hardware. Este software deverá ter sido desenvolvido especificamente para o modelo do equipamento e deverá funcionar de forma independente do sistema operacional. A mensagem de erro fornecida pelo software deverá ser o suficiente para abertura de chamado de reparo. Este software deverá ser capaz de realizar teste de inicialização do sistema operacional, teste de memória, disco rígido e stress do sistema;

- O fabricante deverá disponibilizar em seu web site, documentos de manutenção regular e atualização do equipamento, com material ilustrativo de como realizar instalação de placas, memória, disco rígido, etc.;

- Deverá possuir no site do fabricante, página do modelo do equipamento na qual é disponibilizado atualizações de drives, softwares e BIOS. O fabricante deverá disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas atualizações ou ainda possuir um sistema de alerta via e-mail sobre disponibilidade de novas atualizações. 

	GRUPO 1

	ITEM 2 – MICROCOMPUTADOR TIPO II - LABORATÓRIO (COM SISTEMA OPERACIONAL)

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	ANANINDEUA
	ÓBIDOS
	REITORIA
	BREVES
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	30
	70
	150
	30
	60
	120


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

ITEM 02 - Microcomputadores Desktop com Windows:
Descrição:

Especificações mínimas:

Placa Mãe 

- Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; 

- Arquitetura ATX ou BTX (não sendo aceitas placas formato Micro ATX), conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, entidade que define os padrões existentes;

- Trava que impeça a abertura do gabinete, podendo ela ser eletrônica ou mecânica (cadeado), totalmente compatível com o projeto original do gabinete;

- Trusted Platform Module (TPM) 1.2, desativação de porta SATA (via BIOS); Trava de unidade; Intel Identity Protection Technology (IPT); 

- Ativação/desativação de porta serial, paralela, USB (através do BIOS); Porta USB opcional desativada de fábrica (configurável pelo usuário através do BIOS); 

- Controle de inicialização/gravação de mídia removível; Senha de inicialização (através do BIOS); Senha de configuração (através do BIOS);

- Sensor/bloqueio da tampa por solenoide; Suporte para dispositivos com cadeado e trava de cabo de chassi;

- O chip set da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 

- Deve possuir no mínimo 4 slots sendo, 1 PCI, 2 PCE-E x1 e 1 PCE-E x16; 

- Deve possuir uma entrada USB exclusiva para teclado; 

- Deve possuir uma entrada USB exclusiva para mouse; 

- Devem possuir no mínimo dez portas USB, sendo no mínimo quatro portas 3.0 na parte de trás e quatro 2.0 na parte frontal do equipamento. Não serão aceitos hubs; 

- Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0;
- Deve possuir uma porta serial; 

- Deve possuir uma porta RJ45 10/100/1000 Mb/s, padrão Ethernet; 

- Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia;

- O equipamento deverá possuir uma placa de conexão wireless com compatibilidade com IEEE802.11n e IEEE802.11b/g WLAN 802.11 a/g/n 2x2 DualBand PCIe x1;

Processador 

- Processador de 4 cores/4 threads com freqüência mínima de processamento de no mínimo 3.3 GHz com cache L3 total de no mínimo 6MB; Com instruções AVX e AES
- TDP mínimo 84w;

- Suportar expansão de ate 32GB de memória; 

- Velocidade de barramento mínima de 1333MHz, 1.5V;

- Possuir tecnologia Turbo Boost 3.7 GHz.

Bios 

- Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto; 

- Deve ter suporte a Inglês ou Português; 

- Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; 

- Deve ser implementada em “flash memory” não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play, atualizável diretamente pelo microcomputador; - Capacidade de habilitar / desabilitar portas: Serial e USB; 

- Não serão aceitas BIOS com programação via software; 

- Suporte a tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada;

- Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador.

- Lançada a partir de 2011 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante

- A comprovação do desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da BIOS

 Memória 

- Compatível com mínimo DDR3-1333Mhz; 

- No mínimo 4 slots de memória permitindo expansão para até 32-GB; 

- Deve possuir tecnologia dual-channel; 

- 08 GB de memória RAM instalada.

Armazenamento 

- Controladora de discos integrada a placa-mãe do equipamento, padrão SATA-2 com taxa mínima de transferência de 3GB/s;

- Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB com interface SATA-2 e tecnologia SMART IV integrada, isto é, o disco rígido deve ser capaz de identificar e relatar estado de iminência de falha, e, isolar setores defeituosos de maneira permanente;

- Deve possuir tecnologia TPM 1.2 integrada para criptografia de pastas e arquivos confidenciais; 

- Unidade DVD-RW interno ao gabinete.

Gráficos 

- Controladora de vídeo integrada a placa mãe; 

- Capacidade de 256MB da memória compartilhada para vídeo; será aceito compartilhamento pré-definido ou dinâmico; 

- No mínimo uma saída VGA para vídeo e uma DisplayPort ou HDMI.

Áudio

- Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

- Com capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

- Alto falante de alta precisão integrado ao gabinete. Não serão aceitas caixa de som externas; - Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal do equipamento.

Interfaces
- Controladora de Rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wakeon-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de redes externas (off board); 

- Controladora de som com conectores para entrada e saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete;

- No mínimo 10 (dez) interfaces USB, sendo pelo menos 4 (quatro) instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 

- Pelo menos 4 (quatro) das interfaces exigidas no item anterior deverão ser do tipo USB 3.0; 

- Pelo menos 1 (uma) interface de rede Wi-Fi; 

-Fornecimento de 1 (uma) unidade interna leitora de Smartcard no gabinete ou integrado no teclado compatível com o Sistema Operacional instalado no desktop;

- Cabo moldado RJ45 Cat 5e Patch
Monitor 

- Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 20”, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste estático de 1.000:1, 16,2 Milhões de cores;

- Resolução mínima de 1600x900 pixels; 

- Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada DVI ou superior, obrigatoriamente compatível com a interface de vídeo do desktop sem o uso de adaptadores;

- Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Gold. A comprovação para a compatibilidade eletromagnética poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO;

- Controle digital de brilho e contraste; 6. Regulagem de inclinação, altura (mínimo 10 cm) e rotação (mínimo 90°);

- Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 ou similar emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO;

- Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO;

- O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações;

- Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos;

- Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático;

- A garantia do monitor deverá ser a mesma do equipamento, devendo ser ratificada na proposta comercial; 

- O monitor deverá ser do mesmo fabricante; 

- Deverá possuir um cabo de conexão VGA, um cabo de conexão DVI ou Displayport e um cabo de alimentação;

- O fabricante deverá prestar as garantias do monitor de vídeo nos mesmos prazos estipulados para a estação de trabalho propriamente dita.
Fonte de alimentação
- Fonte de alimentação, em nome do fabricante do equipamento, tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+);

- A potência da fonte deverá ser de 240w; 

- Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente.
Mouse 

- Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento acompanhado de mouse pad; 

- Mouse do tipo óptico; 

- Resolução de no mínimo 1000 dpi; 

- O tipo de conexão deverá ser USB; 

- Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”; 

- Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete.

Teclado 

- Teclado padrão ABNT-2;

- Conector tipo USB; 

- Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 

- Numero mínimo de 107 teclas.

Gabinete 

- Gabinete no formato Small Form Factor (nomenclatura esta utilizada para o modelo ofertado, comprovado através de catalogo técnico).  

- Conectores de som para entrada e saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete; 

- Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador; 

- Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; 

- Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição aos parafusos previstos para o gabinete; 

- Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 

- O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações; 

- Deverá ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores; 

- Entrada de ar frontal e saída de ar exclusivamente pela parte traseira.

- O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrão internacional RoHS.

Gerenciamento 

- O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções: 

- A arquitetura deverá client servidor, isto é, o software de gerenciamento deverá estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente;

- A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto;

- Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes informações: tipo do processador, quantidade de memória, tamanho do HD, numero de série do equipamento, numero do ativo fixo e tipo do sistema operacional;

- Monitoramento da “saúde” do equipamento, no mínimo deverá detectar: alteração de configuração de memória e disco rígido, alteração na temperatura do gabinete e possível falha no disco rígido (SMART);

- Diagnóstico remoto, deverá ser possível realizar algum tipo de diagnostico remotamente. 

- Através da console de gerenciamento deverá ser possível fazer atualização de BIOS e drivers do equipamento ofertado, remotamente;

- Através da console deverá ser possível fazer alterações na BIOS do equipamento ofertado: habilitar/desabilitar senha, portas USB, serial e paralela. Tudo remotamente. 

Sistema Operacional 

- O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, Windows 7 pro 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil com possibilidade de upgrade para o Windows 8; 

- O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso.

Suíte de aplicativos 

- O equipamento deverá ser entregue com o MS-Office Starter Edition, em português do Brasil; - O software deve vir acompanhado de licença de uso.

Certificações e declarações 

- O equipamento proposto deverá constar da Lista de compatibilidade Microsoft Windows Catalogo para o sistema operacional Windows Vista, 7 e 8, apresentar o comprovante;

- Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado;

- Certificações e Compatibilidade - Deverá ser apresentada certificação Energy Star 4.0 ou superior;

- Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;

- Declaração do fabricante informando que a fonte suporta a configuração máxima do equipamento ofertado; 

- Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI do fabricante do equipamento ofertado; 

- O equipamento deverá possui certificação SUSE LINUX; 

- O fabricante do equipamento deverá ter o nome presente na lista de desenvolvedores de tecnologia do site DMTF http://www.dmtf.org/about/list;

- O fabricante deverá apresentar certificado que comprove a sua participação como membro na categoria Board ou Leadership do consórcio DMTF que especifica o padrão DMI de gerenciamento. O certificado poderá ser conferido por meio do sítio http://www.dmtf.org/about/list/.

- Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link http://www.epeat.net; 

- A proponente deverá comprovar a inclusão de marca e modelo do equipamento na relação de produtos incentivados (Processo Produtivo Básico), por meio do Site do Ministério de Ciência e Tecnologia de acordo com a Lei 10.176 de 11.01.2001. As empresas que não comprovarem serão desclassificadas. O Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio realizara consulta on-line na data da abertura da licitação caso necessário; 

- Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o proceso produtivo do equipamento; 

- Deve apresentar certificação de compatibilidade elétrica IEC 60950-1:2001 ou EN60950-1:2001;

- Deve apresentar certificações de compatibilidade eletromagnética e radiofreqüência:

- CISPR 22:1993 +A1+A2 ou EN55022:1994 +A1+A2 Class B; 

- EN 55024:1998 +A1+A2 - IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000;

- IEC 61000-3-3:1994 +A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1:2001.

Garantia e suporte 

- O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local no próximo dia útil, deverá ser comprovado na Proposta, através de declaração do fabricante; 

- O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia em todo Estado do Pará. A declaração deve estar inclusa na proposta técnica; 

- O fabricante do equipamento deverá dispor de um numero telefônico Gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia; 

- Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; 

- O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet; 

- O Fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através do web-site;

- Diagnóstico remoto;

- O equipamento poderá ser aberto pela equipe técnica da IFPA para instalação ou remoção de componentes, sem que isto implique na perda da garantia, exceto na instalação de componentes que danifiquem o equipamento;

- A garantia técnica, oferecida pelo fabricante, deve contemplar a substituição do disco rígido, em caso de aviso de pré-falha, identificado pelo software de gerenciamento ou pela BIOS. 

- Possuir recurso disponibilizado via web site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da inserção do número de série do equipamento; 

- O fabricante deverá disponibilizar em mídia ou em seu web site, software capaz de realizar testes de diagnóstico de hardware. Este software deverá ter sido desenvolvido especificamente para o modelo do equipamento e deverá funcionar de forma independente do sistema operacional. A mensagem de erro fornecida pelo software deverá ser o suficiente para abertura de chamado de reparo. Este software deverá ser capaz de realizar teste de inicialização do sistema operacional, teste de memória, disco rígido e stress do sistema;

- O fabricante deverá disponibilizar em seu web site, documentos de manutenção regular e atualização do equipamento, com material ilustrativo de como realizar instalação de placas, memória, disco rígido, etc.;

- Deverá possuir no site do fabricante, página do modelo do equipamento na qual é disponibilizado atualizações de drives, softwares e BIOS. O fabricante deverá disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas atualizações ou ainda possuir um sistema de alerta via e-mail sobre disponibilidade de novas atualizações. 

	ITEM 3 – PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	AVANÇADO VIGIA
	PARAUAPEBAS
	ANANINDEUA
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	20
	02
	10
	05
	20
	10


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Descrição:

Especificações mínimas:
- Deve ter no mínimo 2 portas USB traseiras;

- Deve possuir no mínimo 1 porta de Audio; 

- Deve possuir no mínimo 1 porta S-Video; 

- Deve possuir no mínimo 1 porta de Video;

- Deve possuir no mínimo 1 porta VGA para conexão de computador ou dispositivo de vídeo; 

- Deve possuir no mínimo 1 porta HDMI para conexão de computador ou dispositivo de vídeo; 

- Deve ter Alto-falante;

- Deve ter pé frontal ajustável;

- Deve ter anel de zoom;

- Deve ter anel de foco;

- Deve ter tampa da lente deslizante;

- Deve ter alavanca de liberação do pé;

- Deve ter alavanca deslizante para correção horizontal de efeito trapézio na imagem;
Botões 
- Botão de procura pelas fontes de vídeo conectadas; 

- Botão de acesso ao sistema de menu do projetor; 

- Botão de seleção das opções;

- Botão de ajuste vertical do formato de tela;

- Botões de seta;

- Botão de cancelamento / sair das funções;

- Botão de acesso à informação de ajuda do projetor
Luzes 
- Luz de energia; 

- Luz de estado; 

- Luz de lâmpada; 

- Luz de temperatura;
Sistema de projeção 
- No mínimo 3000 lúmens de brilho, considerando emissão de luz branca (ISO 21118) e emissão de luz colorida (IDMS 15.4); 

- Resolução nativa mínima de 1280 x 800 pixels (WXGA);

- Deve reproduzir no mínimo 16 milhões de cores;
Controle remoto
- Botão de energia;

- Botão para navegação pelas fontes de vídeo conectadas;

- Botões para digitação de números;

- Botão para ajuste automático das configurações e posição, alinhamento e sincronização;

- Botão para seleção da razão de aspecto da imagem;

- Botão para acesso ao sistema de menu do projetor;

- Botões de seta para navegação pelas opções da tela;

- Botão para seleção de opções;

- Botões para controle da apresentação de slides e páginas de documentos projetadas;

- Botões para aproximar e afastar a imagem;

- Botão para desativar a imagem e o som;

- Botão para acesso à informação de ajuda do projetor;

- Botões de ajuste do volume do alto-falante;

- Botão para ativar o ponteiro de tela;

- Botão para cancelar ou sair das opções;

- Botão para seleção dos modos de exibiçao;

- Botão USB para alternar entre as fontes USB conectadas;

- Botão para alternar entre as fontes de vídeo conectadas;

- Faixa de recepção mínima de 5 metros;

- Alimentação com duas até quatro pilhas tamanho AA ou AAA;
Distância de projeção
- Deve atingir alcançar uma imagem de no mínimo 50 polegadas a uma distância máxima de até 250 cm entre o projetor e a tela, considerando uma razão de imagem 4:3;

- Deve atingir alcançar uma imagem de no mínimo 80 polegadas a uma distância máxima de até 3 metros entre o projetor e a tela, considerando uma razão de imagem 4:3;

- Deve atingir alcançar uma imagem de no mínimo 100 polegadas a uma distância máxima de até 4 metros entre o projetor e a tela, considerando uma razão de imagem 4:3;

- Deve atingir alcançar uma imagem de no mínimo 130 polegadas a uma distância máxima de até 6 metros entre o projetor e a tela, considerando uma razão de imagem 4:3;
Relações de aspecto da imagem
- Deve ter a opção de ajuste automático da relação de aspecto de acordo com o sinal de entrada;

- Deve ter a opção de exibição das imagens aproveitando toda a área de projeção e mantendo a relação de aspecto da imagem;

- Deve ter a opção de usar toda a área de projeção com relação de aspecto 4:3;

- Deve ter a opção de converter a relação de aspecto da imagem para 16:9;
Especificações da lâmpada do projetor
- Consumo de energia de até 200 Watts;

- Vida útil da lâmpada de no mínimo 5000 horas +/- 10%;
Especificações elétricas do projetor
- Frequência nominal de 50/60 Hz

- Fonte de alimentação 100 a 240 VCA;

- Consumo de energia máximo em operação de 400 Watts;

- Consumo de energia máximo em modo de espera de 5 Watts;
Formatos de vídeo compatíveis
- Deve atender às seguintes resoluções (em pixels) pela entrada de sinal de computador (RGB analógico): 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 800, 1280 × 768, 1366 × 768, 1440 × 900, 1600 × 900, 1152 × 864, 1280 × 960, 1280 × 1024, 1400 × 1050, 1600 × 1200, 1680 × 1050, 832 × 624, 1024 × 768, 1024 × 768, 1152 × 870;
Outros requisitos 
- Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os através de certificados, declarações, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes;

- Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site; 

- O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias; 

- Os equipamentos devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
Garantia e Suporte:
Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, diretamente no Brasil. O fabricante deve reconhecer esta garantia no Brasil. 

	ITEM 4 – NOTEBOOK

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	ANANINDEUA
	AVANÇADO VIGIA
	ÓBIDOS
	PARAUAPEBAS
	BREVES
	MARABÁ
	BRAGANÇA
	TUCURUÍ

	30
	06
	02
	05
	03
	03
	05
	20
	05


Placa principal

- Possuir 2 (dois) slots para memória RAM, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes, do tipo  DDR3L com permissão de operação em modo Dual Channel;

- Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura;

- Tecnologia de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal, acompanhado de software para sua implementação e gerenciamento;

- Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados;

- Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11b/g/n, integrada internamente ao equipamento;

- Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade);

- Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.
Bios
- Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

- Lançada a partir de 2011 e entregue com versão mais atual disponibilizada pelo fabricante;

- Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;

- Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série). A inserção do número do patrimônio deve ser recurso padrão do BIOS, não sendo aceito nenhum dispositivo externo (Ex.: pendrive, cd de boot, etc) ou interno com executável para fazer tal procedimento;

- Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto.
Processador
- Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops;

- Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;

- Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3;

- Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard);

- O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de processamento ou superior e 4 (quatro) threads;

- Deve possuir 3 MB de cache; 

- Deve possuir recurso de overclock automático (turbo boost ou turbo core).

- Clock mínimo de 2.2 GHz

- Frequência de TDP Configurável – baixo 600 MHz

- TDP Configurável – baixo 7,5W

Unidades de armazenamento 

- 01 (uma) unidade de disco rígido, Smart SATA de no mínimo 500 GB nominal, 7200 rpm (mínimo); 

- Sistema de proteção de dados: redução da transmissão de impactos e vibração ao disco rígido, durante o uso normal. 

- O disco rígido deve apresentar proteção ativa contra queda, fazendo “parking” automático de cabeça de leitura de discos em caso de deslocamento do equipamento ligado; 

- 01 Unidade de DVD/RW integrada ao equipamento; 

Controladora de vídeo
- Controladora gráfica integrada à placa principal, com Tecnologia Intel® InTru™ 3D1, podendo ser compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-11, com 1 (uma) saída VGA e 1 (uma) saída digital, DVI ou superior.
- Tela Plana com tamanho de 13,3 a 14,6 polegadas, em LED, de formato 16:9 13,3 a 14,6 polegadas Widescreen (permitindo resolução de 1360 x 768 pixels); 

- Uma câmera WebCam 720P HD integrada ao gabinete;

Áudio 

- Áudio Digital Integrado, com conectores para fone de ouvido e microfone;
- Deverá possuir microfone e alto falantes embutidos. 

Interfaces
- Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45;

- Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria. Deverá possuir chave liga/desliga que ative ou desative completamente a interface wireless, com suporte ao mesmo no hardware e software presentes no equipamento;

- Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao chassi, com dois botões e área para rolagem (função scroll);

- Controladora de som com alto-falantes estéreos com potência mínima total de 2 Watts, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi. Será aceito entrada e saída de áudio no formato combo;

- Câmera de vídeo integrada ao chassi com resolução compatível com o padrão HD 720 ou superior; 

- Mínimo de 3 (três) interfaces livres padrão no mínimo 2 x USB 3.0. 

- Não serão aceitos adaptadores externos ou hubs;

- Leitor de cartões de memória integrados que permita a leitura de pelo menos 3 (três) tecnologias distintas de memórias seguras, dentre elas devem, obrigatoriamente, suportar os padrões SD e SDHC .Não serão aceitos adaptadores externos ou hubs;

- Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa. Deve possuir StickPoint;

- Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante);

- Possuir 1 (uma) iterface Bluetooth 4.0 integrada; 11. Possuir 1 (uma) porta externa HDMI ou Displayport;

- Possuir 1 (uma) leitora de cartão tipo Smartcard integrada no chassi do equipamento;

- 1 (um) conector próprio para dockstation na parte inferior do equipamento. Não serão admitidas interfaces como USB, FireWire ou similares para atendimento a essa exigência.
Teclado e mouse 

- Teclado padrão 101/102 Teclas; 

- Touch Pad com zona de rolagem (scroll) e duas teclas; 

- Pointstick integrado. 

Especificações e acessórios 

- Desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;

- Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de acesso a disco, recarga e fonte alternada; 

- Tecnologia redutora de danos ao disco rígido, no interior do próprio disco ou por sistemas de amortecimento e compensação de impactos presentes no equipamento principal;

- Encaixe padrão USS - Universal Slot Security, próprio para fixação e travamento de cabo de aço de segurança;

- Deverá possuir 1 (um) conector DC para a fonte externa de alimentação, bivolt com auto chaveamento da voltagem;

- A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;

- Possuir sistema de proteção contra o derramamento de líquidos;

- Deve possuir base antiderrapante; 

- Deve pesar no máximo 2700 gramas, incluindo o equipamento, sua bateria e todos os demais itens internos instalados

- Deverá estar acompanhado de Maleta do mesmo fabricante com todos os cabos de alimentação e interconexão do equipamento: Cabo de alimentação; Adaptador CA; Cabo do modem; 

- Deverá possuir slot Kensington; 

- O equipamento deverá possuir conector nativo para replicador de portas do tipo Docking Station; 

Software, segurança, documentação e gerenciamento
- Entrega de licença do Sistema Operacional Windows 7 Professional Edition 64 bits ou versão superior em caráter perpétuo com todos os recursos, para garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo da garantia estabelecida pelo fornecedor do equipamento; 

- O sistema operacional deverá ser fornecido no idioma Português BR instalado e em pleno funcionamento, acompanhado de mídias de instalação e recuperação do sistema e de todos os seus drivers, além da documentação técnica em português necessária à instalação e operação do equipamento;

- Fornecer mídias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco rígido com o sistema operacional e drivers já instalados;

- Deve possuir software de gerenciamento dos recursos de segurança do TPM: Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução;

- Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards;

- Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 

- Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;

- Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma impressão digital (requer um dispositivo de leitura de impressão digital opcional);

- Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal para recuperar as senhas;

- Permitir a codificação instantânea de arquivos ou pastas, ajudando assim a proteger os dados contra o acesso não autorizado;

- Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos; 4.9 Possuir função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas;

- Deverá ser fornecido, instalado ou disponibilizado na internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo, que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo o descarte seguro de seus equipamentos;

- Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema;

- Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo, capaz de gerenciar o consumo de energia do equipamento;

- Permitir acesso remoto, através de conexão TCP/IP, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;

- Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o equipamento desligado; 

- Permitir a inicialização remota a partir de imagem (ISO ou IMG) ou CD-ROM instalado no console de gerência; 

Sistema Operacional 

- O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional 7 pro 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil com possibilidade de upgrade para o Windows 8;

- O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso; 

- Deverão ser fornecidos os manuais de instalação e configuração, originais para o conjunto de microcomputadores deste item, para futuras reinstalações. Deverá ser fornecido recurso de recovery, contendo a imagem do HD dos notebooks para futuras restaurações. 

Suíte de aplicativos 

- O equipamento deverá ser entregue com o MS-Office Professional Plus 2013, em português do Brasil; 

- O software deve vir acompanhado de licença de uso; 

Certificações e Declarações 
- O equipamento proposto deverá constar da Lista de compatibilidade Microsoft Windows Catalogo para o sistema operacional Windows 7, apresentar o comprovante;

- Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado;

- Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;

- Declaração do fabricante informando que a fonte suporta a configuração máxima do equipamento ofertado; 

- Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI do fabricante do equipamento ofertado; - Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) do equipamento ofertado, disponível através do link http://www.epeat.net; 

- A proponente deverá comprovar a inclusão de marca e modelo do equipamento na relação de produtos incentivados (Processo Produtivo Básico), por meio do Site do Ministério de Ciência e Tecnologia de acordo com a Lei 10.176 de 11.01.2001. As empresas que não comprovarem serão desclassificadas. O Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio realizara consulta on-line na data da abertura da licitação; 

- Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o proceso produtivo do produtivo do equipamento; 

- Deve apresentar certificação de compatibilidade elétrica IEC 60950-1:2001 ou EN60950-1:2001.

Garantia e Suporte 

- O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local, deverá ser comprovado na Proposta, através de declaração do fabricante; 

- O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia no estado do Pará. A declaração deve estar inclusa na proposta técnica; 

- O fabricante do equipamento deverá dispor de um numero telefônico Gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia; 

- Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; 

- O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet; 

- o Fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através do web-site. – diagnóstico remoto;

- O equipamento poderá ser aberto pela equipe técnica da IFPA para instalação ou remoção de componentes, sem que isto implique na perda da garantia, exceto na instalação de componentes que danifiquem o equipamento;

- Possuir recurso disponibilizado via web site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da inserção do número de série do equipamento; 

- O fabricante deverá disponibilizar em seu web site, documentos de manutenção regular e atualização do equipamento, com material ilustrativo de como realizar instalação de placas, memória, disco rígido, etc.;

- Deverá possuir no site do fabricante, página do modelo do equipamento na qual é disponibilizado atualizações de drives, softwares e BIOS. O fabricante deverá disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas atualizações ou ainda possuir um sistema de alerta via e-mail sobre disponibilidade de novas atualizações. 

	ITEM 5 – NOBREAK

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	AVANÇADO VIGIA
	ÓBIDOS
	PARAGOMINAS
	PARAUAPEBAS
	CAMETÁ
	BREVES
	ANANINDEUA
	MARABÁ
	TUCURUÍ

	30
	58
	60
	15
	70
	50
	55
	10
	15
	10


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Descrição:

Características de entrada: 

- Tensão Nominal: 115-127V/220V – Bivolt automático;

- Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 164V (rede 220V);

- Freqüência de rede: 60 Hz;

Características de saída:

- Fator de potencia: 0,7;

- Tensão nominal: 115V;

- Regulação: 5%(+/-) para bateria e 6% para operação de rede;

- Potencia de saída: 1400VA/960 Watts;

- Freqüência: 60 Hz (+/-) 1%;

- Tomada: 5 NBR14136;

Garantia e Suporte Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses para Nobreak e de no mínimo 12 meses para as baterias.

	ITEM 6 – ESTABILIZADOR 1KVA

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	ÓBIDOS
	PARAGOMINAS
	ANANINDEUA
	MARABÁ
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	50
	10
	80
	10
	30
	15
	80


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

ESTABILIZADOR 1KVA 

Descrição:

Características de entrada: 

- Tensão Nominal: 115-127V/220V – Bivolt automático;

- Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 164V (rede 220V);

- Freqüência de rede: 60 Hz;

Características de saída:

- Fator de potencia: 0,7;

- Tensão nominal: 115V;

- Regulação: 6% para operação de rede;

- Potencia de saída: 1000VA/1000Watts;

- Freqüência: 60 Hz (+/-) 1%;

- Tomada: 5 NBR14136;

Garantia e Suporte Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses.

	ITEM 7 - ROTEADOR

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	ÓBIDOS
	PARAGOMINAS
	CAMETÁ
	BREVES
	ANANINDEUA
	MARABÁ
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	10
	10
	05
	05
	22
	03
	10
	10
	08


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Especificações mínimas

- Deve possuir suporte aos padrões IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

- Taxa de transferência de pelo menos 300Mbps

- Possuir as seguintes portas LAN/Ethernet: 1 porta WAN Ethernet; 4 portas LAN Ethernet 10/100 Mbps

- Implementar rede Wireless

- Permitir a limitação de tráfego

- Permitir filtro MAC

- Permitir bloqueio de IP

- Suportar ao protocolo IPv6

Garantia e Suporte

- Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados (“on-site”), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, diretamente no Brasil. O fabricante de reconhecer essa garantia no Brasil.

	ITEM 8 - SWITCH DE ACESSO

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	ANANINDEUA
	ÓBIDOS
	CAMETÁ
	BREVES
	MARABÁ
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	03
	02
	02
	24
	02
	10
	03


Descrição:

Especificações mínimas:

- Switch Gigabit Gerenciável 28 portas;

- Deve possuir, no mínimo, 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing; 

- Deve possuir 4 portas SFP 1000Base-X para instalação de transceivers ópticos Gigabit Ethernet. As portas SFP não podem operar em modo COMBO com as portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 28 portas ativas simultaneamente; 

- Porta de console no painel frontal para gerenciamento via CLI; 

- Capacidade de switching de 56Gbps; 

- Permitir a limitação de tráfego por porta (rate limit); 

- Armazenar de duas imagens distintas do software, na memória interna do equipamento; 

- Controle de fluxo baseado no padrão IEEE 802.3x e suporte a IEEE 802.1Q (VLAN); 

- Priorização de tráfego IEEE 802.1p, IGMP Snooping, convergência de filas em hardware por porta, priorização de porta na Camada 2 (802.1p) e na Camada 3 (TOS com DSCP); 

- Convergência com 4 filas de hardware por porta; 

- Espelhamento de tráfego (port mirroring); 

- Spanning Tree conforme os padrões: IEEE 802.1d. IEEE 802,1w e IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree. Possuir mecanismo de proteção da “Root Brigde” do algoritmo “Spanning-Tree” para defesa contra ataques maliciosos ou erros de configuração. Possuir mecanismo de proteção que realize o bloqueio do recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) em determinadas portas do switch; 

- Layer 2 com suporte mínimo a 256 vlans simultâneas e 4094 VLAN IDs; Tabela MAC com suporte a 8000 endereços MAC; 

- Suporte a segurança com login na rede baseado no IEEE 802.1X. ACLs baseadas em endereços MAC e IP (IPv4 e IPv6); 

- Autenticação em servidor RADIUS; 

- Gerenciamento e configuração via web (HTTP e HTTPS), suporte a ferramentas de gerenciamento baseado em SNMPv3 e suporte a RMON; 

- Montável em rack 19”; 

- Fonte de alimentação automática (110~220V); 

- Switching camada 3: roteamento interVLANs (IPv4 e IPv6) com 32 rotas estáticas; 

- Possuir mecanismo que controle o volume de pacotes Broadcast, Multicast e Unicast; 

- Suportar o protocolo NTP ou SNTP; 

- Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do protocolo LLDP (IEEE 802.1AB) ou outros compatíveis com este padrão; 

- Suportar agregação de múltiplas portas através do protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol); 

- Suportar IPv6 e habilitar o gerenciamento do switch através de IPv6; 

- Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP; 

Garantia e Suporte:

Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, diretamente no Brasil. O fabricante deve reconhecer esta garantia no Brasil.

	ITEM 9 - IMPRESSORA TIPO I (IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER)

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	ÓBIDOS
	PARAUAPEBAS
	BREVES
	MARABÁ
	TUCURUÍ

	10
	04
	05
	01
	10
	05


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER

Descrição:

Especificações mínimas:

Velocidade de impressão: Normal:No mínimo 40 ppm; Qualidade de  impressão: no mínimo 1200 x 1200 dpi; Ciclo de  trabalho mensal: no mínimo 80.000 páginas; Velocidade do processador de no mínimo 1200 MHz; Idiomas de impressão: HP PCL 5e, HP PCL 6, emulação postscript nível 3, impressão direta de PDF (v  1.7);  ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Printing, Certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0; LCD  de  no  mínimo  3,0"  (gráficos  coloridos)  com  tela  de  toque;  recurso  de  impressão  móvel; Conectividade: 1 USB 2.0, 1 host USB, 1  rede Ethernet 10/100/1000T,1 USB direto; Memória mínima de 256 MB; Entrada de papel: 01 Bandeja  multiuso para no mínimo 100 folhas; 01 bandeja  de entrada para no mínimo 250 folhas e duplexador automático para impressão em frente e verso; Saída de papel: Bandeja de saída para no mínimo 150  folhas; A  impressora deverá ser  fornecida com suprimento  inicial mínimo para Impressão  de  9.000  páginas  por  Equipamento; Cartucho  de  toner  integrado  com  cilindro;  tamanhos  de mídia suportados:  no mínimo A4, A5, A6 e B5; impressão duplex (impressão em ambos os lados do papel); Instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows®7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Windows® XP 32 bit  (SP2 ou superior) e  instalação de driver admitida em: Ubuntu  versões 10.04, 10.10, 11.04  (ou superior), Mac OS X v 10.5, v 10.6  (ou superior); manuais, drivers e acessórios: fornecer  manuais  de  instalação  e  configuração/operação,  cd's,  drivers  e  acessórios  dos  componentes instalados; fornecer cabos USB e cabo de força.

OUTROS REQUISITOS 

Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto  com  as características  técnicas  do  equipamento  comprovando-os  através  de  certificados,  declarações, manuais técnicos,  folders  e  demais  literaturas  técnicas  editadas  pelos  fabricantes.  Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site;

O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias;

Os equipamentos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

GARANTIA E SUPORTE 

O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante  de  36 meses  para  reposição  de  peças, mão de obra e atendimento no local, no próximo dia útil deverá ser comprovado na Proposta; O fabricante do equipamento deverá  informar as assistências  técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de  garantia  no  estado  do  Pará.  O documento deve ser incluso na proposta técnica; O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico Gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia; Todos  os  drivers  para  os  sistemas  operacionais  suportados  devem  estar  disponíveis  para download  no web-site  do  fornecedor  do  equipamento; O  fabricante  do  equipamento  deverá  possuir  um sistema atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet; O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de detecção automática de hardware através do web-site para download de softwares, drivers, suporte e solução de problemas; O software do equipamento deve possuir as seguintes funções:

· Operação em ambiente gráfico via web. 

· Permite monitoramento remoto ON LINE de todas as impressoras. 

· Não há limite para as impressoras gerenciadas. 

· Permite visualizar a configuração completa das impressoras. 

· Permite agrupar as impressoras para facilitar o acesso e gerenciamento. 

· Fornece alerta de erros, falhas e falta de suprimentos nas impressoras, no próprio software e/ou via e-mail a destinatários específicos. 

· Permite bloqueio do painel de impressão, evitando que as máquinas tenham a configuração alterada. 

· Possibilita acesso por hierarquia, com capacidade de ação e/ou de informação restrita conforme grupo específico de usuários. 

· Permite configurações, atualizações, visualizações e alterações dos componentes das impressoras. 

· Retorna os contadores de páginas de todas as impressoras, possibilitando setup de contagem por intervalo.

	ITEM 10 - IMPRESSORA TIPO II (IMPRESSORA LASER COLORIDA)

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	ANANINDEUA
	AVANÇADO VIGIA
	ÓBIDOS
	PARAGOMINAS
	CAMETÁ
	BREVES
	MARABÁ
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	05
	04
	03
	02
	01
	02
	04
	02
	08
	05


IMPRESSORA LASER COLORIDA

Descrição:

Especificações mínimas:

- Tecnologia de impressão a laser colorida; 

- A impressão da primeira página deve ser em no máximo 10 segundos; 

- Deverá possuir velocidade de impressão A4 em preto e color mínima de 30ppm;

- Deverá possuir memória interna padrão mínima de 1GB; 

- Deverá possuir capacidade mínima da bandeja de entrada de 700 folhas, mais uma bandeja multiuso de 100 folhas; 

- Processador de no mínimo 800MHZ 

- deverá suportar a gramatura de 60 a 220 g/m², em pelo menos uma das bandejas; 

- Deverá possuir impressão frente e verso de forma automática; 

- Deverá possuir um painel LCD colorido para controle, configuração e acompanhamento das funções desenvolvidas; 

- Deverá suportar o ciclo de trabalho mínimo de 120.000 pág/mês; 

- Deverá possuir uma porta USB compatível 2.0, slot EIO; 

- Deverá possuir uma porta Ethernet 10/100/1000 (RJ-45) 

- Deverá suportar os tamanhos de papel A4, Carta, A5, B5, Oficio e Executivo; 

- Resolução mínima de impressão em preto e colorido de 600x600dpi; 

- Deverá suportar as linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3, impressão direta em PDF v 1.4;

Certificações e declarações 

- Catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 

- Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI do fabricante do equipamento ofertado; 

Garantia e suporte 

- O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 03 anos para reposição de peças e mão de obra, deverá ser comprovado na proposta técnica através de declaração do fabricante. 

- O fabricante do equipamento deverá indicar as assistências técnicas autorizadas a prestar a garantia no estado do Pará, deverá ser comprovado na proposta técnica através de declaração do fabricante. 

- O fabricante do equipamento deverá dispor de um numero telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

- O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet; 

- O Fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através do web-site. 

– diagnóstico remoto.

	ITEM 11 - IMPRESSORA (TIPO PLOTTER)

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	ÓBIDOS
	TUCURUÍ

	01
	02


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Especificações mínimas:

- Funções de impressora, scanner;

- Tipo de impressora: Plotter;

- Tecnologia de impressão: tecnologia de jato de tinta policromática;

- Deverão acompanhar a impressora plotter, cartuchos de tintas instalados simultaneamente, sendo um para cada cor;
- Tempo de impressão inferior a 30 segundos em modo rápido;

- Conectividade: 1 USB 2.0,1 USB para mídia e Ethernet; 

- Velocidade do processador de no mínimo 600 MHz; 

- LCD de no mínimo 3,5" (gráficos coloridos) com tela de toque; 

- Recurso de impressão móvel; 

- Memória mínima de 256 MB; 

- Tamanhos de mídia suportados: no mínimo A4, A3 e A2;

- Resolução óptica de 2400 x 1200 DPI ou superior;

- Instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows®7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit;

- Uso independente de computadores;

- Desligamento automático;

- Permitir recursos de edição como rotacionar, espelhar, duplicar e redimensionar;

- Deve vir acompanhado de cabos de alimentação e conexão com o microcomputador;

- Manuais, drives e acessórios: fornecer manuais de instalação e configuração/operação, cd's, drives e acessórios dos componentes instalados; fornecer cabos USB e cabo de força.

OUTROS REQUISITOS 
- Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os através de certificados, declarações, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes;

- Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site; 

- O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias; 

- Os equipamentos devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

GARANTIA E SUPORTE 
- O equipamento proposto deverá possuir garantia do fabricante de 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local; 

- O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia no estado do Pará. O documento deve ser incluso na proposta técnica; 

- O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico Gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia; 

- Todos os drives para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web site do fornecedor do equipamento; 

- O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet.

	ITEM 12 - IMPRESSORA TIPO IV

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	ÓBIDOS

	05


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Especificações mínimas:

Especificações mínimas:

Velocidade de impressão (preto): no mínimo 20 ppm; Velocidade de  impressão  (cor): no mínimo 20 ppm; Qualidade de impressão: no mínimo 600 x 600 dpi (preto e colorido); ciclo de trabalho mensal: no mínimo 40.000  páginas;  velocidade  do  processador:  no mínimo  600 MHz;  Idiomas  de  impressão:  emulação HP PCL  6,  HP  PCL  5c,  HP  postscript  nível  3;  monitor  LCD  de  2  linhas;  recurso  de  impressão  móvel; Conectividade: 01 porta USB 2.0, 01 porta de  rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX, 01 WiFi 802.11 b/g/n; Memória  mínima  de  128  MB;  entrada  de  papel:  01  Bandeja  multiuso  para  no  mínimo  50  folhas  e  01 bandeja    para  no  mínimo  250  folhas;  saída  de  papel:  Bandeja  de  saída  para  no  mínimo  150  folhas; impressão  duplex  (impressão  em  ambos  os  lados  do  papel);  A  impressora  deverá  ser  fornecida  com suprimento  (Kit)    inicial mínimo  para  Impressão  de  4.500  páginas  por  Equipamento; Cartucho  de  toner integrado com cilindro; tamanhos de mídia suportados:  no mínimo A4, A5, A6 e B5; Instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows®7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Windows® XP 32 bit  (SP2 ou superior) e  instalação de driver admitida em: Ubuntu versões 10.04, 10.10, 11.04  (ou superior), Mac OS  X  v  10.5,  v  10.6  (ou  superior);  manuais,  drivers  e  acessórios:  fornecer manuais  de instalação e configuração/operação, cd's, drivers e acessórios dos componentes instalados; fornecer cabos USB e cabo de força.

OUTROS REQUISITOS 

Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto  com  as características  técnicas  do  equipamento  comprovando-os  através  de  certificados,  declarações, manuais técnicos,  folders  e  demais  literaturas  técnicas  editadas  pelos  fabricantes.  Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site;

O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou  recondicionamento)  e  que  não  estarão  fora  de  linha  de  fabricação,  pelo  menos,  nos  próximos  90 (noventa) dias;

Os equipamentos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

GARANTIA E SUPORTE 

O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 36 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local, no próximo dia útil deverá ser comprovada na Proposta;

O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia no estado do Pará. O documento deve ser incluso na proposta técnica;

O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico Gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia;

Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento;

O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet;

O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de detecção automática de hardware através do web-site para download de softwares, drivers, suporte e solução de problemas.

O software do equipamento deve possuir as seguintes funções:

1.  Operação em ambiente gráfico via web. 

2.  Permite monitoramento remoto ON LINE de todas as impressoras. 

3.  Não há limite para as impressoras gerenciadas. 

4.  Permite visualizar a configuração completa das impressoras. 

5.  Permite agrupar as impressoras para facilitar o acesso e gerenciamento. 

6.  Fornece alerta de erros, falhas e falta de suprimentos nas impressoras, no próprio software e/ou via e-mail a destinatários específicos. 

7.  Permite bloqueio do painel de impressão, evitando que as máquinas tenham a configuração alterada. 

8.  Possibilita acesso por hierarquia, com capacidade de ação e/ou de informação restrita conforme grupo específico de usuários. 

9.  Permite configurações, atualizações, visualizações e alterações dos componentes das impressoras.

	ITEM 13 – GRAVADOR DE AÚDIO DIGITAL

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	AVANÇADO VIGIA

	03


Descrição:

Especificações mínimas:


- Deve ter função de gravação ativada por voz;

- Deve ter slot para cartão de memória micro SD;

- Deve ter no mínimo 4GB de memória;

- Deve gravar em formatos de áudio WAV: 44.1/48/96KHz / 16 e 24 bits e MP3: 32-320kbps / 44.1/48kHz, VBR

- Deve aceitar alimentação por no máximo 4 pilhas AA ou AAA;

- Deve aceitar alimentação externa por fonte com entrada 10-240 V AC, 50/60Hz;

- Deve ter no mínimo 1 porta USB 2.0;

- Deve ter conector 1x3,5mm tipo jack para saída de áudio para fones de ouvido;
Garantia e Suporte:
Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, diretamente no Brasil. O fabricante deve reconhecer esta garantia no Brasil. 
	ITEM 14 – FILMADORA DIGITAL

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	AVANÇADO VIGIA
	BREVES
	BRAGANÇA

	01
	01
	01


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Descrição:

Especificações mínimas:
- Deve utilizar tecnologia DSLR (câmara digital de reflexo por lente monobjetiva);

- Deve alcançar resolução 18,0 megapixels efetivos;

- Deve ter autofoco contínuo no modo de filme com acompanhamento do sujeito;

- Deve incluir lente objetiva com alcance de abertura de 18 a 55mm do mesmo fabricante da câmara;

- Deve ter obturador de plano focal, controlado eletronicamente;

- Disparo contínuo de no mínimo 5 fps;

- Deve ter autofoco de no mínimo 9 pontos;

- Deter ter foco automático e manual;

- Controle de exposição de no mínimo 63 zonas;

- Deve atender aos padrões de controle de exposição ISO 100 - ISO 6400 e ISO 100 – ISO 12800;

- Faixa de valor de exposição de 0 – 20 (ISO 100);

- Faixa de velocidade do obturador (tempo de exposição) de no máximo 1/4000 segundos (na maior velocidade/menor tempo de exposição) e no mínimo 30 segundos (na menor velocidade/maior tempo de exposição);

- Deve gravar vídeo com som stéreo com microfones internos ou externos;

- Deve ter na maior resolução de imagem no mínimo 1080 pixels na gravação de vídeo;

- Deve ter compatibilidade com cartões de memória tipo SD, SDHC e SDXC;

- Deve ter conexões USB, mini-conector HDMI e saída de áudio e vídeo;

- Deve ter display LCD de no mínimo 3 polegadas com resolução mínima de 350.000 pontos, com ajuste de ângulo e ajuste de luminosidade manual de no mínimo 6 níveis;

- Deve ter flash embutido retrátil;

- Deve ter bateria recarregável inclusa com capacidade mínima de 1000 mAh;

- Deve incluir carregador de bateria;

- Deve ter peso máximo de 700 gramas (sem carregador e com bateria);
Carregador de bateria
- Tensão de entrada de 100 a 240 V AC (50/60Hz);

- Tempo de recarga máximo de 3 horas;
Garantia e Suporte:
Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, diretamente no Brasil. O fabricante deve reconhecer esta garantia no Brasil.

	ITEM 15 – TELEFONE IP

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	ANANINDEUA

	05


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Descrição:

Caraterísticas mínimas: 

- Display de LCD alfanumérico com pelo menos 2 x 15 caracteres; 

- Indicação de data e hora; 

- Identificação de usuário com no mínimo 15 caracteres úteis;

- Número de identificação do chamador (Caller ID / ANI – Automatic Number Identification);

- Nome/número de identificação do chamador – Rede Corporativa SIP;

- Número digitado;

- Acesso às configurações e facilidades do aparelho;

- Indicação de telefone não registrado;

- Deve possuir funções no próprio aparelho, através de teclas fixas, tecla multifuncional ou menu de contexto: Mute. Rediscagem; Transferência; Controle de volume de chamada e toque de chamada, com visualização no Display; 

- Ativação / desativação do headset.; 

- Viva voz full-duplex.; 

- Teclas de navegação para acesso às funcionalidades do aparelho; 

- Ajustes de volume do headset incorporado ao aparelho; 

- Leds indicadores de alimentação e mensagens; 

- Suporte aos codecs G.711 (U-law e A-law), G.729 (A/B), G.723.1, G.726 e G.722. 

- Priorização de codecs; 

- Buffer de jitter; 

- Suporte a envio de DTMF in-band, RFC 2833; 

- Cancelamento de eco acústico – Accoustic echo canceller (AEC);

- VAD (Voice Activity Detection);

- CNG (Comfortable Noise Generation);

- Suporte à supressão de silêncio;

- Suporte a sinalização de segunda chamada (chamada em espera); 

- XML Browser Suporte à XML browser ou microbrowser;

- Programação da agenda telefônica via arquivo XML;

- Administração Administração remota via Web (HTTP Hypertext Transfer Protocol - RFC 2616 e/ou HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure – RFC 2660) por parte do usuário, com autenticação por senha;

- Administração local via teclado do aparelho, com autenticação por senha e com visualização no display LCD;

- O telefone deverá ter a opção de ser configurado remotamente através de um servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol)/FTP (File Transfer Protocol) ou HTTP/HTTPS;

- Configuração através de browser, Telefone e autoprovisionamento. O método de provisionamento deve seguir um padrão que permita a configuração diferenciada de cada aparelho;

- O aparelho deve permitir a atualização do firmware de forma remota;

- Segurança e Qualidade de Serviço Criptografia da sinalização através de SIP sobre TLS (Transport Layer Security – RFC 2246);

- Criptografia de mídia através de SRTP (Secure Real Time Protocol – RFC 3711) com troca de chaves SDES;

- Autenticação via SIP Digest Authentication (v1 - RFC2543 e v2 - RFC 3261);

- Possuir configuração de QoS para a sinalização das chamadas de voz;

- Possuir configuração de VLAN Tag, conforme padrão IEEE 802.1Q;

- Possuir configuração de Classes de Serviço (CoS), conforme padrão IEEE 802.1p;

- Facilidades para Usuários Suporte a no mínimo, 2 (duas) chamadas por linha, mantendo uma ativa e a outra em retenção;

- Chamada em retenção;

- Chamada em espera;

- Controle de mudo;

- Transferência de chamadas;

- Conferência a Três;

- Histórico de chamadas recebidas, realizadas e perdidas;

- Discagem sem retirada do monofone (mãos livres);

- MWI (indicação visual de mensagem);

- indicação de mensagens no serviço de correio de voz – MWI;

- Agenda para pelo menos 300 entradas;

- Deve prover configuração para bloquear o acesso através de senha a funcionalidades selecionadas;

- Interfaces Possuir 2 (duas) interfaces Ethernet 10/100 Mbps Base-T full-duplex, auto-sense, conector RJ-45, sendo uma para a conexão com a rede e uma para conexão com o Microcomputador;

- Possuir porta incorporada ao aparelho (padrão RJ-9 ou RJ- 11), para conexão de fone de cabeça;

- Alimentação Alimentação via LAN (PoE - Power over Ethernet) segundo IEEE 802.3af, incorporada ao aparelho;

- Permitir alimentação via fonte externa através de adaptador de energia 100-240 VAC, 60 Hz. 

Garantia e Suporte:

Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, diretamente no Brasil. O fabricante deve reconhecer esta garantia no Brasil.

	ITEM 16 – SERVIDOR TIPO RACK PADRÃO 19”

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	PARAGOMINAS
	REITORIA
	CAMETÁ
	BREVES
	MARABÁ
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	02
	03
	02
	02
	01
	02
	03


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Processador:

- Deve possuir 02 (dois) processadores;

- Memória cache L3 de no mínimo 15MB (Megabytes);

- No mínimo 6 núcleos por processador (Six-core);

- Cada processador deverá ter clock interno de no mínimo 2.5 GHz (Gigahertz).

Memória:

- Memória RAM do tipo DDR-3, com freqüência de no mínimo 1066 MHz (Megahertz);

- Suporte as tecnologias Advanced ECC (correção de erros) e a Mirroring (espelhamento) de memória;

- Memória RAM instalada de no mínimo 32GB (Gigabytes); 

- Capacidade de expansão de no mínimo 768GB (Gigabytes); 

- As memórias instaladas deverão ser idênticas, instaladas em pares, não sendo aceitos módulos diferentes. 

Motherboard: 

- O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador; 

- Deve possuir no mínimo 3 (três) slots PCI-Express com possibilidade de expansão a mínimo 6(seis) slots; 

- Deve possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB 2.0;

- Placa de Vídeo com memória de no mínimo 8MB SDRAM, com conector VGA; 

- Mínimo 04 (quatro) interfaces de Rede Gigabit Ethernet, conector RJ-45, Compatibilidade com IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX; 

- Controladora RAID integrada, compatível com discos 6G SAS (Serial Attached SCSI), suportando RAID 0, 1 e 1+0, com cachê de no mínimo 256MB. 

Armazenamento:

- Unidade de CD – RW/ DVD – Combo interno ao equipamento;

- Deve possuir 2 (dois) unidades de disco rígido, padrão SAS com capacidade de armazenamento nativo de cada unidade de no mínimo 1200GB (gigabyte), hot-swap, com taxa de transferência de 6,0Gb/s (Gigabytes por segundo), velocidade de 10.000 RPM (rotações por minuto). 

Gabinete:

- Gabinete tipo rack 19”, com altura máxima de 2U; 

- Deve possuir 2 (duas) fontes de alimentação, 1 (uma) redundante, hot-swap, tensão de entrada bivolt 110/220v, freqüência 50/60 hz;

- Deve possuir todos os ventiladores redundantes possíveis para o gabinete, para resfriamento do sistema;

- Suportar capacidade para no mínimo 8 (oito) baias para disco rígido suportando SAS ou SATA.

Segurança & Gerenciamento: 

- Software de Gerenciamento;

- O equipamento deve vir acompanhado de software de gerenciamento do próprio fabricante;

- O software deve enviar alerta quando o processador, memória ou discos rígidos entrarem em estado de pré-falha ou falha;

- Possibilidade de identificação de alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

- Permitir o gerenciamento remoto de todo ambiente;

- Deve ser capaz de monitorar o desempenho do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir o limite determinado;

- Identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

- Gerenciamento Remoto;

- A controladora e a placa de comunicação do dispositivo de gerenciamento remoto deverão ser integradas a placa-mãe do servidor (on-board). Não serão aceitos dispositivos de gerenciamento conectados nos slots de expansão do servidor. Tal exigência se faz necessária, para não comprometer a expansibilidade do servidor através dos slots da família PCI;

- Deve ser do mesmo fabricante do servidor; 

- Console remota gráfica independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade acessar o servidor via console gráfica independentemente do sistema operacional estar ou não no ar;

- Possibilidade de utilização de dispositivos virtuais (CD-ROM/Floppy Drive/USB Key);

- Deve possuir interface Ethernet 100 Mbits ou superior dedicada, suportando alocação fixa de endereço IP;

- Possibilidade de ligar/desligar o servidor remotamente, para usuários autenticados;

- Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados;

- Indicadores virtuais do status do servidor, indicando log, status, monitoramento do estado do servidor;

- Segurança:

- O equipamento deve ser capaz de diagnosticar pré-falhas para os processadores, memória e discos SAS;

- Deve possuir senha de Password e de Setup;

- Deve possuir ROM redundante.

Sistema operacional:

- Deverá ser fornecido licença do sistema operacional Windows Server Datacenter 2012 para os 2 processadores desse equipamento;

- Deverá ser fornecido licença do sistema vSphere 5 Enterprise Plus.
Garantia e Suporte:

- Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo feriados e finais de semana, com solução em até 06 (seis) horas. 

Serviço de instalação:

- O equipamento deverá ser montado fisicamente no rack com atualização de firmware e energização do mesmo na PDU. Deverá contemplar também a configuração logica do sistema operacional para deixar o servidor operacional no ambiente. 

Compatibilidade e Padronização:

- Todos os componentes do equipamento deverão ser compatíveis entre si, com o conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilização de adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis;

- Os componentes do equipamento (gabinete, placa-mãe, etc) deverão ser do mesmo fabricante, ou produzindo exclusivamente para o mesmo:

- Os componentes do equipamento e seus acessórios (gabinete, CD-ROM, etc) deverão ser da mesma cor/tonalidade ou a combinação de cores, sendo aceitas as cores: preto, grafite, prata e cinza;

- O número de série de cada equipamento deve ser único, afixado em local visível na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. 

Certificações e Catálogos:

- Apresentar o catálogo do equipamento;

- O proponente deverá apresentar, na proposta, documento do fabricante assinado garantindo que os equipamentos são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação pelo menos 90 (noventa) dias, deverá também ser apresentado na proposta definitiva uma relação de todos os componentes da solução;

- Declaração do fabricante informando que a fonte suporta a configuração máxima do equipamento ofertado (apresentar o certificado);

- Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI do fabricante do equipamento oferta (apresentar o certificado);

- Compatibilidade com as normas da FCC (Federal Communications Commission – USA), Parte 15 sobre as interferências provocadas por ondas de rádio freqüência para o servidor como um todo; 

- O equipamento deverá possuir certificação IEC-60950 (apresentar o certificado) 

- O equipamento proposto deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows Server 2008 (apresentar comprovação de compatibilidade pelo site: http://www.windowsservercatalog.com ou através do site do fabricante) e com Red Hat Enterprise Linux versão 4 ou superior (apresentar comprovação de compatibilidade pelo site: https://hardware.redhat.com/index.cgi;

- O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todos os drivers para as versões Linux homologadas para o equipamento. (comprovar através de página impressa).

	ITEM 17 – RACK PARA SERVIDORES DE REDE PADRÃO 19"

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	PARAGOMINAS
	REITORIA
	ANANINDEUA
	CAMETÁ
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	02
	03
	01
	02
	01
	03


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acomodação de equipamentos de 19’’, altura de 42U EIA; Montagem por trilhos permitindo deslocamento do componente sem necessidade de desconexão; Portas frontal e traseira e painéis laterais; Distribuição de energia: 2 (duas) réguas de tomadas, uma para cada fonte redundante de equipamentos a serem instalados no rack; Console de Gerenciamento: retrátil e não ocupar mais de 1U (um) quando fechada, Monitor LCD de 17” 1280x1024 pixels, teclado e mouse integrados; Server Switch(es) (cascateados) KVM : Ocupar 1U no rack. Capacidade completa de interligação a até 16 (dezesseis) servidores, incluindo todos os cabos e conectores de monitor, teclado e mouse, suporte a pelo menos 2 (duas) consoles e 2 (duas) portas USB, ambas com acesso a todos os servidores; O Rack deve possuir proteção anti-inclinação, possuir guias de cabos internos para organização e instalação dos cabos elétricos e lógicos. Deverão ser fornecidos todos os parafusos, porcas, cabos de tamanho adequado e conectores para a ativação da solução completa objeto desta aquisição; Cabos de alimentação: Padrão NBR-14136; Manuais completos do equipamento; Garantia e manutenção por no mínimo de 36 (trinta e seis) meses, regime 8x5, sem restrições, oferecida pelo fabricante, no site do cliente. 

	ITEM 18 – RACK DE PAREDE 5U PADRÃO 19"

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	PARAGOMINAS
	REITORIA
	ANANINDEUA
	CAMETÁ
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	02
	04
	03
	02
	03
	04


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, para instalação em paredes, vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect), na função de suporte e fixação de equipamentos e/ou acessórios de cabeamento.

Confeccionado em aço; Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA – 569); Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; Disponível com altura de 5U.

	ITEM 19 – SWITCH DE ACESSO TIPO II

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	BREVES
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	04
	02
	10
	04


CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Switch Gigabit Gerenciável 52 portas;

- Deve possuir, no mínimo, 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing; 

- Deve possuir 4 portas SFP 1000Base-X para instalação de transceivers ópticos Gigabit Ethernet. As portas SFP não podem operar em modo COMBO com as portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 52 portas ativas simultaneamente; 

- Porta de console no painel frontal para gerenciamento via CLI; 

- Desempenho: Capacidade de switching de 104 Gbps; 

- Permitir a limitação de tráfego por porta (rate limit); 

- Armazenar de duas imagens distintas do software, na memória interna do equipamento; 

- Controle de fluxo baseado no padrão IEEE 802.3x e suporte a IEEE 802.1Q VLAN; 

- Priorização de tráfego IEEE 802.1p, IGMP Snooping, convergência de filas em hardware por porta, priorização de porta na Camada 2 (802.1p) e na Camada 3 (TOS com DSCP); 

- Convergência: 4 filas de hardware por porta; 

- Espelhamento de tráfego (port mirroring); 

- Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1d, IEEE 802.1w e IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree. Possuir mecanismo de proteção da “Root Brigde” do algoritmo “Spanning-Tree” para defesa contra ataques maliciosos ou erros de configuração. Possuir mecanismo de proteção que realize o bloqueio do recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) em determinadas portas do switch; 

- Layer 2 com suporte mínimo a 256 vlans simultâneas e 4094 VLAN IDs; Tabela MAC com suporte a 8000 endereços MAC; 

- Suporte a segurança, com login na rede baseado no IEEE 802.1X. ACLs baseadas em endereços MAC e IP (IPv4 e IPv6); 

- Autenticação em servidor RADIUS; 

- Gerenciamento e configuração via web (HTTP e HTTPS), suporte a ferramentas de gerenciamento baseado em SNMPv3 e suporte a RMON; 

- Montável em rack 19”; 

- Fonte de alimentação automática (110~220V); 

- Switching camada 3: roteamento interVLANs (IPv4 e IPV6) com 32 rotas estáticas; 

- Possuir mecanismo que controle o volume de pacotes Broadcast, Multicast e Unicast; 

- Suportar o protocolo NTP; 

- Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do protocolo LLDP (IEEE 802.1AB) ou outros compatíveis com este padrão; 

- Suportar agregação de múltiplas portas através do protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol); 

- Suportar IPv6 e habilitar o gerenciamento do switch através de IPv6; 

- Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP.

Garantia e Suporte:

Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, diretamente no Brasil. O fabricante deve reconhecer esta garantia no Brasil. 

	ITEM 20 – ACCESS POINT

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	REITORIA
	PARAUAPEBAS
	ANANINDEUA
	MARABÁ
	TUCURUÍ
	BRAGANÇA

	30
	06
	05
	10
	10
	06


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: 

- O equipamento deverá ser do tipo Ponto de Acesso (AP), que possibilite o gerenciamento por Controlador de Rede Sem Fio compatível;

- Possuir certificado de conformidade técnica de produto para telecomunicação, emitido pela Anatel ou órgão credenciado a Anatel;

- Suportar o modo de conexão Infraestruturado;

- Possuir fonte de alimentação de 100/240 VAC, frequência 50/60 Hz, com chaveamento automático, ou fornecer dispositivo para inserção de alimentação em cabo par traçado (Power Injector);

- Implementar Power over Ethernet Plus (PoE+) – IEEE 802.3at;

- Quando alimentado pela interface de rede, não deve haver nenhuma perda de funcionalidade e/ou desempenho;

- Possuir LEDs indicadores das conexões Ethernet e Sem Fio em atividade;

- Possuir Indicadores LED Power, 10/100/1000 Mbps e 802.11a/b/g/n em atividade;

- Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede;

- Deve possuir todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos de console, kits para fixação, documentação técnica e manuais que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação,configuração e operacionalização do equipamento;

- Possuir trava anti-furto Kensington ou similar;

- Possuir certificação Wi-Fi Alliance para operar nos padrões 802.11a/b/g/n;

- Permitir conexão simultânea de clientes nos padrões 802.11a/b/g/n;

- Suportar a pilha de protocolos TCP/IP;

- Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controladora WLAN,para configuração de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS, monitorização de RF(rádio freqüência) e outras funcionalidades descritas nesta especificação;

- O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao WLAN Controller, inclusive via roteamento nível 3 da camada OSI;

- Possuir porta Gigabit Ethernet, padrão IEEE 802.3ab, autonegociáveis, com suporte a alimentação através do padrão IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus – PoE+) com consumo máximo de 16w;

- Deverá possuir 3 antenas com MIMO 2x3 (transmite em duas antenas e recebe em 3) e padrão de irradiação omnidirecional:

- Ganho no mínimo 2 dBi para 2,4 GHz para cada antena;

- Ganho no mínimo 3 dBi para 5,0 GHz para cada antena.

- Possuir potência mínima de transmissão de 16 dBm.

- Possuir VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) de no máximo 2,5.

- Implementar as seguintes taxas de transmissão com fallback automático:

- IEEE802.11a/g: 54,48,36,24,18,12, 9, e 6 Mbps;

- IEEE802.11b: 11, 5,5 ,2 e 1 Mbps;

- IEEE802.11n: taxas especificadas para MCS 0 a MCS 15 em canais de 20 e 40 MHz e intervalo de guarda de 800 e 400 ns.

- Não deve haver licença restringindo o número de usuários por ponto de acesso;

- Permitir a implementação de no mínimo 16 SSIDs;

- Suportar no mínimo 16 VLANs.

Funcionalidades:

- Permitir associação dinâmica de usuário a VLAN, com base nos parâmetros da etapa de autenticação.

- Permitir implementar VLAN para convidados.

- Suportar os seguintes protocolos:

- SNTP ou NTP em modo cliente;

- TFTP ou FTP em modo cliente;

- DHCP em modo cliente.

- Deve ser possível que o AP descubra a lista dos endereços IP das Controladoras WLAN as quais pode se associar utilizando informações contidas nos pacotes de DHCP.

- Caso a Controladora à qual o AP está associado venha a falhar, o AP deve ser capaz de se associar à uma Controladora alternativa.

- Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

-  Padrão IEEE 802.1x – Port controle de acesso baseado em rede;

-  Padrão IEEE 802.3at – Power over Ethernet Plus;

-  Padrão IEEE 802.3i – 10BASE-T;

-  Padrão IEEE 802.3u – 100BASE-TX;

-  Padrão IEEE 802.3x – Full Duplex;

-  Padrão IEEE 802.3ab – 1000BASE-T (Gigabit Ethernet);

-  Padrão IEEE 802.11a – Especificações para WLAN em 5 GHz;

-  Padrão IEEE 802.11b – Especificações para WLAN em 2,4 GHz;

-  Padrão IEEE 802.11g – Especificações para WLAN em 2,4 GHz;

- Padrão IEEE 802.11n – Especificações para WLAN em 2,4 GHz e 5 GHz;

-  Padrão IEEE802.11h – Especificações para otimizar transmissão RF.

- Possuir capacidade de envio de eventos para servidor de log externo;

- Possuir capacidade de atualização de firmware através de TFTP ou FTP;

- Permitir salvar e carregar configurações em arquivo;

- Implementar o protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) para acesso ao meio de transmissão;

- Compatibilidade com as modulações DSSS e OFDM;

- Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID;

- Suporte a mudança dinâmica das taxas de operação;

- Implementar detecção automática de interferências e realizar ajustes automáticos para otimização da cobertura do sinal;
- Suportar a ponte WDS para PTP, PTMP, Repeater.

Qualidade de serviço:

- Suportar aplicações voz sobre redes sem fio (VoWLAN);

- Implementar IEEE 802.11e WMM (Wi-fi Multimedia);

- Implementar CAC (Call Admission Control);

- Implementar Roaming entre subredes diferentes;

- Implementar marcação de frames via IEEE 802.1p;

- Implementar marcação de pacotes via DSCP;

- Permitir modo automático de economia de energia.

Seguranço:

- Permitir autenticação através dos padrões IEEE 802.1x com o método EAP-TLS.

- Permitir integração com Radius Server que suporte o método EAP acima citado.1

- Implementar os seguintes padrões de criptografia:

- WEP (64 e 128 bits).

- WPA e WPA2 – IEEE 802.11i.

- TKIP.

- AES 128 bits com CCMP.

- Implementar mecanismo de minimização de tempo roaming de clientes autenticados via 802.1x (Fast Secure Roaming) entre dois pontos de acesso no mesmo segmento de rede ou segmentos distintos.

- Possuir funcionalidade de detecção e prevenção de Pontos de Acessos irregulares (Rogue APs);

- Implementar a arquitetura AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para os clientes da rede sem fio;

- Autenticação via servidor RADIUS e TACACS;

- Possibilitar a detecção de intrusão ao varrer múltiplas faixas e canais para localizar APs não autorizados e redes wireless peer-to-peer;

- Permitir o bloqueio da configuração do Ponto de Acesso via rede wireless;

- Implementar VLAN Guest, para que usuários não autenticados ganhem acesso restrito na condição de visitante;

- Implementar filtros baseado em protocolos e em endereços MAC;

- Suportar o tráfego VPN Ipsec, PPTP, L2TP.

Gerenciamento e configuração:

- Possuir compatibilidade com os protocolos de gerenciamento1:

- SNMPv2 e v3;

- HTTPS;

- SSHv2;

- Syslog.

- Permitir as seguintes configurações via Controlador de Rede sem Fio:

- Potência de Transmissão;

- Canal de Transmissão;

- Divulgação ou inibição do SSID (SSID broadcast);

- Filtros de endereços MAC através de lista de acesso (ACLs);

- Bloqueio de comunicação entre clientes sem fio através do Ponto de Acesso.

- Possuir porta de console gerencial para gerenciamento via CLI;

- Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando (CLI – comand line interface) com conector RJ-45 ou USB;

- Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no equipamento via rede TCP/IP;

- O hardware do ponto de acesso deve permitir a conversão de um ponto de acess, gerenciado para um ponto de acesso autônomo e vice-versa;

- Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213.

Garantia e Suporte:

Serviços de suporte e assistência técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 36 meses, diretamente no Brasil. O fabricante deve reconhecer esta garantia no Brasil.
	ITEM 21 – SOFTWARE LICENÇA ANTIVÍRUS 3 ANOS

	DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE

	UNIDADE

	PARAGOMINAS
	REITORIA
	CAMETÁ
	ANANINDEUA
	MARABÁ
	TUCURUÍ

	150
	50
	60
	15
	150
	300


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: 

- Linguagem: Português do Brasil 

- Plataforma: Windows 

- Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc.) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado.

- Antivírus de Web (módulo para verificação de sites e downloads contra vírus). 

- Antivírus de E-mail (módulo para verificação de e-mails recebidos e enviados, assim como seus anexos). 

- Antivírus de Mensagens Instantâneas (módulo para verificação de mensagens instantâneas, como ICQ, MSN, Google Talk, etc.). 

- Firewall com IDS. 

- Autoproteção (contra ataques aos serviços/processos do antivírus). 

- Controle de dispositivos externos. 

- Controle de acesso a sites por categoria. 

- Controle de execução de aplicativos. 

- Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados.

- Não será aceito licenciamento por meio de contrato de aluguel, com a opção de licenciamento por volume EAS (Enterprise Agreement Subscrition); 

- Não será aceito licenciamento OEM ou GGS, uma vez que a licença deverá ser passível de migração para outro equipamento.
ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A União, por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – IFPA com sede na Avenida João Paulo II, nº 514, Bairro Castanheira, na cidade de Belém /Estado do Pará, inscrito(a) no CNPJ sob o nº. 10.763.998/0001-30, neste ato representado por seu Reitor CLÁUDIO ALEX JORGE DA ROCHA, nomeado pelo Decreto da Presidente da República, datado do dia 02 de abril de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 06 de abril de 2015, em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelo Termo de Posse de 28/04/2015, doravante denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento do PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 23/2015 – REITORIA/IFPA, publicado no DOU do dia ................, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa............................, CNPJ..........................., atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, e alterações, Decretos nº 3.931/2001, 3.555/2000 e 5.450/2005, e em conformidade com as disposições a seguir.
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto A aquisição de equipamentos de Tecnologia da informação, áudio e vídeo para atender as demandas da Reitoria e dos Campi em implantação sob sua tutela (Campus Ananindeua, Campus Avançado Vigia, Campus Cametá, Campus Paragominas, Campus Óbidos e Campus Parauapebas), conforme especificações e quantitativos no Anexo I, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.
DO REGIME DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto será fornecido mediante a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei n.° 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações do órgão gerenciador:

a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material mediante o envio da nota de empenho ou ordem de compra, a ser repassada via email ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
a.1) a nota de empenho ou ordem de compra repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de fornecimento;

b) permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
c) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material;
d) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

e) promover ampla e periódica pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o IFPA a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA - Constituem obrigações do fornecedor:

a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

b) informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados durante a vigência da presente Ata.

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente Ata de Registro de Preços, nos prazos máximos estabelecido no item 05 do Anexo I –Termo de referência do edital, a contar do recebimento da nota de empenho;

e) substituir, em até 10 (dez) dias úteis após a notificação, o produto que apresentar qualquer alteração nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento definitivo, sem implicar aumento no preço registrado, sob pena de aplicação de sanção;

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

g) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. CLÁUSULA QUINTA –Constituem obrigações do órgão participante, por meio de gestor próprio:
a) tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta;

b) consultar previamente a Diretoria de Administração/PROAD/Reitoria, objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
c) verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando ao IFPA eventuais desvantagens verificadas;

d) encaminhar à Diretoria de Administração/PROAD/Reitoria cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e 

e) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata, informando ao IFPA qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA SEXTA –A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contada da assinatura.
DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA SÉTIMA - O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Diretoria de Administração da Reitoria através da Coordenação de Contratos e Convênios e da Coordenação de Suprimentos, competindo-lhe:

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do material registrado;

b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via email ou telefone, para retirada da nota de empenho;

d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;

e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.

Parágrafo primeiro –As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.

Parágrafo segundo –O Almoxarifado auxiliará a Coordenação de Suprimentos nas pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação.
DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA OITAVA –Os preços  registrados, a  especificação do  material,  o  quantitativo, as  marcas,  as empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

Parágrafo primeiro –O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo –Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Coordenação de Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.
Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o IFPA poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

Parágrafo quinto - Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pelo IFPA para determinado item.
Parágrafo sexto - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial da União.

Parágrafo sétimo –Durante sua vigência, a ata de registro de preços, poderá, desde que devidamente justificada a vantagem, ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observado o disposto no art. 22, do Decreto nº 7.892/2013.
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA NONA –Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de

Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata

de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e XVI, da Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado.
Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo IFPA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.
Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o IFPA poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA DEZ - O objeto ADQUIRIDO será recebido da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega, pelo almoxarifado das unidades, que procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento, assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de entrega;

b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante “  atesto”    na nota fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos da nota de empenho.
Parágrafo único - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da CONTRATADA. 
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA ONZE - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, em até 20 (vinte) dias, contados do recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação, cumpridos os seguintes requisitos:

a)  apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada da Certidão Negativa de Débito –CND, comprovando regularidade com o INSS, e do Certificado de Regularidade do FGTS –CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

b) inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o fornecedor. 

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

CLÁSULA DOZE - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma o fornecedor, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), coluna 02, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.
DAS SANÇÕES

CLÁUSULA TREZE - A licitante estará sujeita à multa de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.

13.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução total ou parcial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o equipamento seja entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a “, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

13.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior;

13.2. As sanções de multa podem ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA QUATORZE - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao IFPA o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.
CLÁUSULA  QUINZE  -  Além  de  outras  hipóteses  expressamente  previstas  no  artigo  78  da  Lei  8.666/93, constituem motivos para a rescisão da contratação:

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao IFPA/REITORIA;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do IFPA.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
CLÁUSULA DEZESSETE - A despesa com a execução desta Contratação correrá à conta dos recursos consignados a REITORIA/IFPA, no Orçamento da União 2015 e 2016, FONTE 0112000000, Natureza da Despesa: 44.90.52.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DEZOITO - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
DO FORO

CLÁUSULA DEZENOVE- Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, para dirimir eventuais dúvidas relativas ao cumprimento deste contrato.
DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA VINTE - O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.

Belém/PA,       de                 de 2015.
______________________________________

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
_____________________________________

Pelo FORNECEDOR
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Razão social do fornecedor
(assinatura)
Razão social do fornecedor (Nome legível do representante legal da empresa, RG e órgão expedido

ANEXO II-A
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 0XX/2015, celebrada entre a Reitoria do IFPA e a empresa.................................... cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão SRP nº. 23/2015.


